**常州大学西太湖校区博雅居3#楼自行车库改造快递中心项目报价单**

**单位：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | 备注 |
| 固定综合单价 | 合价 |
| 1 | 填充墙 | 加气混凝土砖砌 | m3 | 29.36 |  |  |  |
| 2 | 零星项目装饰抹灰 | 1、粉刷满铺玻纤网格布 2、柱子与墙交接处用钢丝网搭接，搭接长度满足规范 | m2 | 396.05 |  |  |  |
| 3 | 现浇混凝土构件钢筋φ12以内 | 具体配筋见图纸 | t | 0.8 |  |  |  |
| 4 | 现浇混凝土构件钢筋φ25以内 | 具体配筋见图纸 | t | 0.31 |  |  |  |
| 5 | 雨棚预埋件 | 200\*200\*10，与梁内钢筋连接 | 个 | 6 |  |  |  |
| 6 | 挑檐钢骨架 | 详细见图纸 | kg | 363.16 |  |  |  |
| 7 | 钢骨架防腐 | 红丹防锈漆二遍 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 挑檐铝板饰面 | 厚度2.0mm；按照甲方要求分块定制安装 | ㎡ | 22.82 |  |  |  |
| 9 | 现浇混凝土构件 | C30混凝土 | m3 | 7.2 |  |  |  |
| 10 | 满刮外墙腻子二遍 |  | m2 | 198.03 |  |  |  |
| 11 | 外墙真石漆 | 真石漆效果满足甲方要求 | m2 | 198.03 |  |  | 品牌：晨光、立邦、多乐士三选一 |
| 12 | 铝合金门含钢化玻璃 | 1、门洞尺寸1.9米宽，2.2米高 2、含所有五金件 3、钢化玻璃6Low-e+12+6 | 樘 | 2 |  |  | 具体满足甲方要求 |
| 13 | 铝合金窗 | 做法参照宿舍楼其他位置 | m2 | 22.5 |  |  | 详见图纸 品牌：科蓝特、凤铝、华兴三选一 |
| 14 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 拆装装饰方通 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日