附件：采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 家具名称 | 规格mm（W\*D\*H） | 材质描述 | 参考照片 | 使用区域 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 办公桌 | 1400\*700\*760 | 1、基材均为浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板）(甲醛释放限量值小于等于0.02mg/ m³，并提供板材检测报告，符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021标准要求，品牌采用露水河、平安树，兔宝宝，面贴浸渍胶膜纸饰面。1.5mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。台面厚度25mm，其它厚度18mm。2、具有防污、防刮、耐磨等功能。3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。4、五金配件：采用广东“利之利”、“DTC”、“百隆”优质五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。5、注：台面开穿线孔，桌中间带一抽屉。 | 44.jpg | 物业管理用房 | 5 |  |  |
| 2 | 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1.柜体采用18mmE1级实木多层板贴三聚氰胺饰面，甲醛检测指标必须小于等于0.02mg/ m³行业环保级别达到E0级标准），1.5mm厚PVC封边条热熔胶封边。2.板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 3.五金配件：采用广东“利之利”、“DTC”、“百隆”品牌。 |  | 物业管理用房 | 5 |  |  |
| 3 | 更衣柜 | 800\*600\*2000 | 1、基材均为浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板）(甲醛释放限量值小于等于0.02mg/ m³，并提供板材检测报告，符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021标准要求。品牌采用露水河、平安树，兔宝宝，面贴浸渍胶膜纸饰面。1.5mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。层板厚度25mm，其它厚度18mm。2、具有防污、防刮、耐磨等功能。3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。4、五金配件：采用广东“利之利”、“DTC”、“百隆”优质五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。5、上柜内放置挂衣杆；下柜木门带锁，内含一块活动层板。 | 6.jpg | 物业管理用房 | 6 |  |  |
| 4 | 双人上下铁床 | 2000\*900\*1850 |  1.床立柱、横梁：采用50mm×50mm×2.0mm方管制作，床横梁之间连接采用30mm×30mm×1.5mm方管制作（五根），床梁焊接3mm厚钢板与立柱螺丝连接；2.护栏：长1400mm,高300mm，采用25mm×1.5mm圆管制作，与床架焊接，与床立柱腿螺丝连接，与床架连接点不少于3个，与床立柱腿连接不少于2个连接；3.爬梯：共用爬梯式，采用25mm×40mm×1.2mm方管制作，爬梯采用斜坡式安装，底部偏出床架20cm，并与床立柱腿或其它方式固定，脚踏为20mm×60mm防滑式（脚踏板宽度60mm），五档均匀分布，爬梯净宽度500mm；4.蚊帐架：采用19mm×1.0mm圆管制作,为非伸缩式，活动安装在床片上；5.床板：为杉木板，厚度不小于20mm，宽度8--10cm，铺板间的缝隙≤1.0公分，铺板横档四根，规格为30mm×40mm的杂木，铺面需刨光，铺板钢钉须有防拔处理。 |  | 物业管理用房 | 4 |  |  |
| 5 | 置物柜 | 600\*400\*900 | 1、基材均为浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板）(甲醛释放限量值小于等于0.02mg/ m³，并提供板材检测报告，板材质量符合符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021标准要求。品牌采用“露水河”，面贴浸渍胶膜纸饰面。表面需带防伪标志或提供原材料进货证明。1.5mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。层板厚度25mm，其它厚度18mm。2、具有防污、防刮、耐磨等功能。3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。4、五金配件：采用广东“利之利”、“DTC”、“百隆”优质五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。5、柜顶围边高度80mm，敞开柜净高350mm。 | 482a4d9a61669ab7952345a3dbefd70 | 物业管理用房 | 5 |  |  |
| 6 | 三人沙发 | 1860\*750\*840 | 1、面料：采用优质PU皮，经防污处理，手感柔软、细腻； 2、海棉：采用使用一次性成型高弹力海绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充。座面密度≧40kg/m³，回弹力：≥ 48%,靠背密度≧35kg/m³，伸拉强度不少于85kpa. 3、框架：实木框架，钢制脚 |  | 门厅、接待室 | 3 |  |  |
| 7 | 单人沙发 | 840\*750\*840 | 1、面料：采用高级麻绒面料，经防污处理，手感柔软、细腻； 2、海棉：采用使用一次性成型高弹力海绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充。座面密度≧40kg/m³，回弹力：≥ 48%,靠背密度≧35kg/m³，伸拉强度不少于85kpa. 3、框架：选用优质橡胶木实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。 |  | 门厅、接待室 | 6 |  |  |
| 8 | 茶几 | 1200\*600\*450 | 1.台面采用25mm实木多层板制作。2.钢制架。 |  | 门厅、接待室 | 3 |  |  |
| 9 | 吧台 | （3000+2120）\*880\*1150 | 1、基材：采用E0级实木多层板，胶合强度、浸渍剥离、静曲强度合格；甲醛释放量≤0.02mg/ m³。符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021标准要求。2、面材：采用0.6mm厚优质实木木皮贴面。3、油漆：采用环保油漆，严格按照五底三面程序工艺，挥化性有机化合物（VOC）含量≤25g/L；游离甲醛含量未检出，总铅（Pb）含量、可溶性重金属（镉、铬、汞含量）合格，乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出。符合GB18581-2020标准要求。4、石材：采用石英石台面，外观质量色泽均匀、板材四边平整、图案清晰。5、五金配件：采用优质导轨及门铰、锁具，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。6、服务台采用不锈钢装饰线条及不锈钢踢脚线，暗藏LED灯带，并预留插座孔。 |  | 立艺楼门厅 | 1 |  |  |
| 合计（元）： |   |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期： 年 月 日