**采购内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 参考图片 | 单位 | 数量 | 材质技术要求 |
| 1 | 演讲台 | 770\*480\*1100 |  | 张 | 1 | 1、基材：采用E1级胶合板，甲醛含量≤0.06mg/m³。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。2、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 |
| 2 | 条桌 | 1800\*450\*750 | D:\用户目录\我的图片\4、会议桌类\10.  胶板条桌(钢架)\1 (6).jpg | 张 | 40 | 1、台面基材：采用25mm厚E1级浸渍胶膜纸饰面胶合板，甲醛含量≤0.06mg/m³。2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。2、桌脚采用30\*30\*1.5mm厚方管制作，钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。3、桌架可折叠，钢制桌架及书网。4、台面颜色可选。 |
| 3 | 会议椅 | 580\*560\*780 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\a7848e5cc4a4c2b992c63b8dadac3d1.png | 张 | 140 | 1、椅架：采用特殊工艺制成冷轧无缝钢管，风格时尚独特，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，抗冲击不变形，防锈防腐。2、塑料：采用环保PP背胶、座壳。 |
| 实质响应部分：1.投标单位（中标单位）需提供符合技术参数要求的采购货品，不允许有负公差。2.中标单位在签订合同之日起一周内采购所有家具原材料、配件等，并经采购方现场对照技术参数确认后组织生产。3.中标单位在生产过程中，接受采购方“四不两直”抽查，如抽查材料参数不合格，当即要求返工。4. 以上表格附件可见，颜色后期根据周边环境由甲方选取。 |