附件：

常州大学西太湖校区隔离栏采购安装项目清单（报价单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 隔离栏（含立柱、底座、反光耳） | 铸铁底座（不小于32 CM \*24 CM \*18CM），镀锌钢管热喷塑，蓝白色，立柱高不低于1.2米，隔离栏高不低于0.85米，长不低于3.08米。立柱与底座安装好后严丝合缝，不能摇晃。在隔离栏适当位置安装“请勿跨越”警示牌，铝板厚度1.0MM，50CM\*70CM，室外高精反光膜。ef05e4db61c2c1796b4663fad2d911a | 节 | 40 |  |  | 含60套立柱及底座，10块“请勿跨越”警示牌。含若干道钉、螺丝，用于固定底座与路面、隔离栏与立柱。 |
| 2 | 警戒绳 | 100米/盒，红色a83677d4cf07b9241ec04cdb4683375，e69022d93ce56bfd8b77508c7512d51 | 盒 | 10 |  |  | 参考学校现有警戒绳 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

联系方式：

日期： 年 月 日

以上材料须档案袋密封、盖公章，并加盖骑缝章。