|  |
| --- |
| **常州大学西太湖校区体育馆南侧求索雕塑底座浇筑及修复安装项目标价表** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 综合单价 | 合价 |
|  |
| 1 | 挖一般土方 | 1、挖一般土方 土壤类别 三类土2、人工挖土确定地下管线，严禁超挖 | m³ | 27.2 |  |  |  |  |
| 2 | 原土碾压、夯实 | 　 | ㎡ | 8.64 |  |  |  |  |
| 3 | 碎石 | 集配碎石灌砂垫层15cm厚 | ㎡ | 9.07 |  |  |  |  |
| 4 | C15垫层 | 　 | m³ | 1.43 |  |  |  |  |
| 5 | C30混凝土基础 | 　 | m³ | 9.73 |  |  |  |  |
| 6 | C30矩形柱 | 　 | m³ | 1.25 |  |  |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋φ≤12 | 　 | t | 0.52 |  |  |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋φ≤25 | 　 | t | 0.23 |  |  |  |  |
| 9 | 复合木模板 | 1、现浇构件 垫层 基础 矩形柱 复合木模板2、包含木方、元宝卡等支模所有辅料配件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 预埋件安装 | 450mm\*450mm\*20mm | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 零星砌砖 | M5零星砌砖 标准砖 | m³ | 11.48 |  |  |  |  |
| 12 | 干挂石材钢骨架 | 1、石材干挂龙骨5#角钢2、两遍红丹防锈漆 | t | 0.68 |  |  |  |  |
| 13 | 黑金沙石材异形零星项目 | 1、R=2m圆形基座花岗岩立面贴面（异形弧面黑金沙花岗岩干挂，见图纸）2、花岗岩厚度2.5cm | ㎡ | 12.56 |  |  |  |  |
| 14 | 黑金沙石材异形零星项目 | R=2m圆平面贴面 | ㎡ | 3.64 |  |  |  |  |
| 15 | 雕塑修补 | 　 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 雕塑安装 | 1、预埋件调平焊接焊装2、竖直安装，具体安装方式满足甲方要求3、含雕塑安装时其他所有辅材费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |
| 17 | 硅酮结构胶填缝 | 　 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 回填方 | 1、回填土 基(槽)坑 夯填2、每层夯填厚度≤20cm | m³ | 10.48 |  |  |  |  |
| 19 | 平整场地 | 1、人工平整场地，按甲方要求放坡2、满足雕塑基座及周围不积水的要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 余方弃置 | 　 | m³ | 10.27 |  |  |  |  |
| 21 | 雕塑及底座清洗 | 　 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 综合脚手架 | 　 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖机，做好保护校内道路的措施 | 台次 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 大型机械设备进出场及安拆 | 汽吊 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 25　 | 曲面花岗岩刻字描金　 | 异形曲面花岗岩刻字“求索”字颜色描金　 | 项　 | 1　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 合计 |  |  |  |