附件：

博雅居7号楼1-2层水控系统安装报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **备注** | **单价** | **小计** |
| 1 | 水控网关 | A8核心处理器，嵌入式Linux操作系统，账户管理，流水保存。网关最多带100台控水器，监控软件在线升级。 | 新中新 | WG-928 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 水控POS机 | 采用ARM Cortex-M0核心32位处理器，M1卡、CPU卡支持，壁挂嵌入安装，红外检测开关，六位数码显示，支持脱机消费，支持多种阀门和计量水表、高频流量计。监控软件在线升级 | 新中新 | QYKS-2(SG1M)计时型 | 台 | 59 |  |  |  |
| 3 | 水控级联器 | 水控POS机供电单元，通讯级联，输出DC-12V | 新中新 | QYJLQ-31M | 台 | 11 |  |  |  |
| 4 | 电动阀门 | DN15连接口径，热水、计时 | 新中新 | QYWQF-2(05) | 只 | 75 |  |  |  |
| 5 | 四通盒 | 200×120×55 | 新中新 | 200×120×55 | 只 | 75 |  |  |  |
| 6 | 四通盒 | 115×90×55 | 新中新 | 115×90×55 | 只 | 75 |  |  |  |
| 7 | 通讯线 | RVVP 4\*1.0 | 江扬线缆 | RVVP 4\*1.0 | 米 | 4500 |  |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV 2\*1.5 | 江扬线缆 | RVV 2\*1.5 | 米 | 660 |  |  |  |
| 9 | PVC管 | 国标Ø20 | 公元 | Ø20 | 米 | 450 |  |  |  |
| 10 | 转接头 | 国产304不锈钢 |  | 定制 | 米 | 75 |  |  |  |
| 11 | 辅材 | 国标 | 国产优质 | 国产优质 | 批 | 1 |  |  |  |
| 12 | 安装调试 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总价 | | |  | | | | | | |