附件1报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 常州大学西太湖校区博雅居6-7号楼公共浴室吊顶维修项目 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目特征描述** | **单位** | **工程量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 原有天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除原有600mm\*600mm铝板吊顶及龙骨吊筋 | m2 | 388.22 |  |  |
| 吊顶天棚 | 全丝杆天棚吊筋φ8，50国标不锈钢主龙、三角卡箍不锈钢龙骨(98mm开料、0.4mm壁厚)，吊杆间距不大于1000mm、主龙骨间距不大于1000mm。600\*600\*0.8mm穿孔铝板，孔距6mm、间距15mm,背贴防震防潮无纺布。 | m2 | 388.22 |  |  |
| 装饰灯 | φ480mm超薄明装吸顶灯（48W、三色、防水）；LED ；含照明管线移位安装； | 盏 | 30 |  |  |
| 里脚手架 | 拆除及安装吊顶用脚手架，满足安全文明施工及建设单位要求； | m2 | 388.22 |  |  |
| 垃圾清运 | 所有建筑垃圾外运；一次性包干，不因工作量的增加或减少而调整,由此引起的风险及利润亦有中标单位承担; | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |

 |
| 投标报价（元）（含税价） | 小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日